100 ms

80 ms

60 ms

40 ms

20 ms

200 180 160 140 120 100 Datagram Number 80 60 40 20

.... ... .. .. .... . ... . . . .. .. . . . ... .. .... . . .. . .. . . .... . . . . ..... .. . . . ... . . .. . ... .. .. . .. . .. .. . . . .. . . .. .... . . ... . . . . .. . . .. . .... .. .. .. .. . . . . . ... . . . . .. . .. .... .. .. .... . .. . . .. ....... .. . . . .. . .. .... . . .. .. . . ... . . .

Figure 11.12 A set of 200 (randomly generated) round-trip times shown as dots, and the TCP retransmission timer shown as a solid line.