0 8 16 31

ERRCODE ERRSUBCODE DATA

Figure 13.11 BGP NOTIFICATION message format. These octets follow the standard message header.