0 8 16 31

VERSION AUTONOMOUSSYSTEMSNUM HOLDTIME BGP IDENTIFIER PARM.LEN

Optional Parameters (variable)

Figure 13.5 The format of the IPv4 BGP OPEN message that is sent at startup. Octets shown in the figure follow the standard message header.