Slash Notation Dotted Decimal Equivalent

/0 0 0 0 0

. . . /1 128 0 0 0

. . . /2 192 0 0 0

. . . /3 224 0 0 0

. . . /4 240 0 0 0

. . . /5 248 0 0 0

. . . /6 252 0 0 0

. . . /7 254 0 0 0

. . . /8 255 0 0 0

. . . /9 255 128 0 0

. . . /10 255 192 0 0

. . . /11 255 224 0 0

. . . /12 255 240 0 0

. . . /13 255 248 0 0

. . . /14 255 252 0 0

. . . /15 255 254 0 0

. . . /16 255 255 0 0

. . . /17 255 255 128 0

. . . /18 255 255 192 0

. . . /19 255 255 224 0

. . . /20 255 255 240 0

. . . /21 255 255 248 0

. . . /22 255 255 252 0

. . . /23 255 255 254 0

. . . /24 255 255 255 0

. . . /25 255 255 255 128

. . . /26 255 255 255 192

. . . /27 255 255 255 224

. . . /28 255 255 255 240

. . . /29 255 255 255 248

. . . /30 255 255 255 252

. . . /31 255 255 255 254

. . . /32 255 255 255 255

. . .

Figure 5.7 Address masks expressed in slash notation along with the dotted decimal equivalent of each.