DATAGRAM HEADER data_1 600 octets data_2 600 octets data_3 200 octets . . . . . .

. . . . . .

FRAGMENT1 HEADER

FRAGMENT2 HEADER

FRAGMENT3 HEADER data_1

data_2

data_3

Fragment 1 (offset 0)

Fragment 2 (offset 600)

Fragment 3 (offset 1200)

(a)

(b)

Figure 7.11 (a) An original IPv4 datagram carrying 1400 octets of data and (b) three fragments for an MTU of 620.