Subcodes For Message Header Errors

1 Connection not synchronized 2 Incorrect message length 3 Incorrect message type

Subcodes For OPENMessage Errors

1 Version number unsupported 2 Peer AS invalid 3 BGP identifier invalid 4 Unsupported optional parameter 5 Deprecated (no longer used) 6 Hold time unacceptable

Subcodes For UPDATEMessage Errors

1 Attribute list malformed 2 Unrecognized attribute 3 Missing attribute 4 Attribute flags error 5 Attribute length error 6 Invalid ORIGINattribute 7 Deprecated (no longer used) 8 Next hop invalid 9 Error in optional attribute 10 Invalid network field 11 Malformed ASpath

Figure 13.13 The meaning of the ERR SUBCODE field in a BGP NOTIFI- CATION message.